# 

# 

# 

# 

# **Kallelse till tillsyn av skyddsrum**

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum ska landets skyddsrum kontrolleras och noterade fel åtgärdas så att skyddsrummen håller en tillräcklig skyddsförmåga. För att ge underlag för hur angelägen en fullständig kontroll är för det nedan angivna skyddsrummet ska en tillsyn utföras. Tillsynen är kostnadsfri för dig som fastighetsägare.

Enligt det nationella skyddsrumsregistret finns det skyddsrum på följande fastighet, vilken Ni enligt fastighetsregistret är ägare till:

|  |  |
| --- | --- |
| Skyddsrum nr: |  |
| Fastighet: |  |
| Adress: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum och tid för tillsynen |  |

Undertecknad kontrollant har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utföra tillsynen av ovan angivet skyddsrum. Förfrågan om detta kan ske hos MSB via telefon 010-240 55 22 eller e-post skyddsrum@msb.se. Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum måste byggnadens ägare lämna tillträde till byggnaden och skyddsrummet för tillsynens genomförande.

**Ni ombeds att snarast ge undertecknad kontrollant besked om lämplig kontaktperson för skyddsrumstillsynen så kommer denna person att bli kontaktad för avstämning. Om angivet datum inte passar kan överenskommelse om annat datum göras.**

För att möjliggöra en fullständig tillsyn måste hela skyddsrummet vara åtkomligt, dvs. även låsta utrymmen. Som fastighets­ägare ansvarar Ni för att dessa förberedelser är gjorda inför tillsynen.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

…………………………………………………………

Namn:

Certifierad skyddsrumssakkunnig nr:

Telefon:

E-post:

**Vid tillsynen kommer följande kontrolleras:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrollpunkt | Kommentar |
| Är skyddsrummet uppmärkt med skyddsrumsskylt? | *Skylt ska sitta vid ingången till byggnaden med skyddsrummet samt vid ingången till själva skyddsrummet.* |
| Är det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn? | *Kan skyddsrummet ställas i ordning utan specialkunnande och särskild utrustning som inte hör till skyddsrummet. Saknas vital utrustning och komponenter som krävs för att driftsätta skyddsrummet, exempelvis filter, betongelement, fläktaggregat, ventiler?* |
| Finns det kringbyggda skyddsdörrar? | *Här avses dörrar som inte är åtkomliga för kontroll.* |
| Hänger alla ej kringbyggda skyddsdörrar på sina gångjärn? | *Kontrollen avser endast att dörrbladen är påhängda, inte funktionen i övrigt.* |
| Finns skjutbart väggelement? | *Ska kontrolleras om det finns eller ej, ingen funktionskontroll görs.* |
| Finns minst en reservutgång? | *Ska kontrolleras om det finns eller ej, ingen funktionskontroll görs.* |
| Är reservutgång förbyggd på utsidan? | *Här avses kontroll om en tillbyggnad eller annan förändring skett och en reservutgång därmed blivit förbyggd.* |
| Finns förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet? | *En del skyddsrum byggdes i redan existerande byggnader. Den befintliga stommen förstärktes med en kombination av stålbalkar och stålpelare. Kontrollpunkten avser att fånga in dessa skyddsrum.* |
| Finns det gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer? | *Kontroll om det finns allvarliga rostskador på komponenter ingjutna i stommen.* |
| Finns det omfattande fuktskador på insida stommen? | *Kontroll om det finns tecken på omfattande läckage utifrån eller översvämningsskador.* |
| Finns håltagning utan igensättning i omslutande stomme? | *Avser otillåtna håltagningar i tak, väggar och golv.* |

Vid tillsynen kommer skyddsrummet fotograferas invändigt samt utvändigt vid ingången till byggnaden med skyddsrummet.

**Tips på underhållsåtgärder**

På [www.msb.se/skyddsrum](http://www.msb.se/skyddsrum) finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.